# Allo-GG

> Allo-GG by Heuzef & Kaeim6C ©2018 ©2019

> heuzef.com / kae.im

---


# Liste des composants électronique :

- Raspberry Pi Zero WH
- Alimentation Micro-USB 5V3A 1M
- Carte mémoire microSD 8 Go High Capacity + Adaptateur SD
- Câble HDMI mâle / mini HDMI mâle
- Câble adaptateur Micro USB OTG / USB A Femelle
- Relais 2 canaux
- LED VERTE / BLEU / ROUGE
- Fils dupont Femelle / Femelle 15cm
- Fils avec pinces crocodiles


# Installation de Allo-GG sur un Pi Zero WH avec Rasbian

1) Installer Raspbian LITE sur la carte SD : https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md

2) Télécharger le script d'installation : https://raw.githubusercontent.com/heuzef/Allo-GG/master/install.sh

3) Modifier le script d'installation, pour y indiquer les 3 paramètres en début de script : Nom Wi-Fi + Mot de passe Wi-Fi + Mot de passe Allo-GG

4) Placer le script d'installation dans `/root/` sur la carte SD

5) Après un démarrage du système, exécuter le script d'installation en tant que root :

Connexion sur le compte "pi" avec le mot de passe "raspberry" :

```
pi
raspberry
```

Exécution du script en tant que root :
```
sudo /root/install.sh
```

⚠️ **BETA** 🤕 5) Remplacer le contenu du fichier `/etc/rc.local` sur la carte SD par le code suivant :

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local

/bin/bash /root/install.sh &

exit 0
```

---

Bien joué 👍

L'interface web (port 80) est maintenant accessible sur l'adresse IP du module.

La commande ```hostname -I``` permet d'afficher l'adresse IP du module si besoin.
